
|  |
| --- |
| **2.4. Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums** (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas) |
| 1. *Paredzamās darbu izmaksas:*  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Darbu veids***  ***vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts*** | ***Cena par vienību, EUR*** | ***Vienību skaits*** | ***Kopējā cena, EUR (ar PVN)*** | ***Piezīmes*** | | *1.Rotaļu pilsētiņa BL 1105*   |  |  | | --- | --- | | **Produkta informācija** | | | Sērija | SMILE BABY | | Vecuma grupa | 1 – 3 | | Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 |   Sērijas SMILE BABY iekārta paredzēta mazuļiem līdz 3 gadu vecumam. Domajot par mazuļu drošību, ir novērsti visi riski, kas saistīti ar mazuļu traumēšanos rotaļu laikā - platformas augstums no zemes ir tikai 60 cm un visas savienojumu, skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzgaļiem. Iekārta aprīkota ar vienkārsiem elementiem-  kāpnītem, slidkalniņu. | *1710,00* | *1* | *2069,10* | *Iekļauta iekārtas montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvQkxfMjAxNS9tYXp1bGllbS9CTF8wMl8wNl8wMTUvYmVybnVfcm90YWx1X2xhdWt1bXNfQkxfMDJfMDZfMDE1X3RpdHVsYmlsZGUuanBnfDIzNXwyMzV8Y3JvcA==.jpg | | *2.Rotaļu pilsētiņa BL 02 15 15 v2*  **Galveno sastāvdaļu saraksts:**  Koka platformas – tornis H 1,5m 1gb, Koka platformas – tornis H 1,2m, saplākšņa divslīpņu jumts 1gb, nerūsējoša tērauda slidkalniņš H 1,5m 1gb, izliekta rāpšanās siena 1gb, metāla vertikālas kāpnes 1gb, koka kāpnes ar margām 1gb, bortes 2gb.  **Sērijas Smile Kid Laukumi paredzēti bērniem sākot no 3 līdz par 12 gadu vecumam.** To platformu augstumi ir sakot no 1,2 m līdz 1,5m. Iekārta aprīkota ar viegli pieejamiem elementiem kopā ar grūtāk pieejamiem, piemēram, “rokgājēju”. | *1950,00* | *1* | *2359,50* | *Iekļauta iekārtas montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvQkxfUFJPRkkvMl9wbGF0Zm9ybWFzXzIwMTUvMDJfMTVfMTVfdjIvMDJfMTVfMTV2Ml90aXR1bGIuanBnfDIzNXwyMzV8Y3JvcA==.jpg | | *3.Vingrošanas pilsētiņa VP131010*  Alpīnistu siena un tīkls ļauj bērniem uzlabot savu fizisko formu, spēku un veiklību. Produkti atbilst (EN 1176) ES drošības standartiem.   |  |  | | --- | --- | | **Produkta informācija** | | | Vecuma grupa | 3 - 7 | | Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 | | *610,00* | *1* | *738,10* | *Iekļauta iekārtas montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvQkxfMjAxNS92aW5ncm9zYW5hc19waWxzZXRpbmFzXzIwMTYvYmVybnVfdmluZ3Jvc2FuYS9WUF8xM18xMF8xMC92aW5ncm9zYW5hc19waWxzZXRpbmFfVlBfMTNfMTBfMTBfdGl0dWxiaWxkZS5qcGd8MjM1fDIzNXxjcm9w.jpg  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvQkxfMjAxNS92aW5ncm9zYW5hc19waWxzZXRpbmFzXzIwMTYvYmVybnVfdmluZ3Jvc2FuYS9WUF8xM18xMF8xMC92aW5ncm9zYW5hc19waWxzZXRpbmFfVlBfMTNfMTBfMTBfc2thdHMuanBnfDIzNXwyMzV8Y3JvcA==.jpg | | *4.TMP Vilciens 5*  Tematiskais laukums TMP Vilciens 5 paredzēts bērniem no 2 gadu vecuma. Rotaļāšanās laukums sastāv no trīs platformām, slīdkalniņa, kāpnītēm, slīpās uzkāpšanas sienas, tuneļa, tiltiņa, virvju tiltiņa.   |  |  | | --- | --- | | **Vispārīgā informācija**  Sērija | Tematiskie laukumi | | Nosaukums | Vilciens | | Vecuma grupa | 2+ | | Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 |   **Funkcijas:**  **rotaļāšanās, kāpelēšana, slīdēšana**    **Materiāli:**  Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas (100x100 mm);  elementi - mitrumizturīgais saplāksnis; slidkalniņš – nerūsējošais tērauds  vienā gabalā; | *3795,00* | *1* | *4591,95* | *Iekļauta iekārtas montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvVGVtYXRpc2tpZV9sYXVrdW1pL1ZpbGNpZW5zXzUvdmlsY2llbnNfNV90aXR1bGJpbGRlLmpwZ3wyMzV8MjM1fGNyb3A=.jpg  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvVGVtYXRpc2tpZV9sYXVrdW1pL1ZpbGNpZW5zXzUvdmlsY2llbnNfNV9za2F0cy5qcGd8MjM1fDIzNXxjcm9w.jpg | | *5.Nojume BLN5353*  Nojumes paredzēts uzstādīt bērnu laukumos, lai rotaļu laikā pasargātu bērnus no lietus, vēja un citiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Katrā nojumē ir paredzēts uzstādīt smilšu kasti.  http://www.mkdizains.lv/files/image/BLN_Nojumes/BLN_5353_1/BLN_5353_1_TEHN.jpg  http://www.mkdizains.lv/files/image/BLN_Nojumes/BLN_5353_1/BLN_5353_1_TEHN.jpg | *3950,00* | *2* | *9559,00* | *Iekļauta iekārtu montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2Uvbm9qdW1lc18yMDE1L0Jlcm51X2xhdWt1bXVfbm9qdW1lcy9CTE5fNTM0MF8xXzMuanBnfDIzNXwyMzV8Y3JvcA==.jpg  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2Uvbm9qdW1lc18yMDE1L0Jlcm51X2xhdWt1bXVfbm9qdW1lcy9CTE5fNTM0MF8xXzIuanBnfDIzNXwyMzV8Y3JvcA==.jpg | | *6.Atsperšūpole AS Skuters 1P*  **Apraksts**:  Iekārta paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass motocikla formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru. Bērnu atsperšūpoles kopējā platība 1,2 m2, drošības zonai paredzamā platība 7,5 m2.  **Drošība**: Iekārta atbilst drošības standartam EN1176 | *310,41* | *1* | *375,60* | *Iekļauta iekārtas montāža*  http://www.mkdizains.lv/ic/ZmlsZXMvaW1hZ2UvQkxfMjAxNS9hdHNwZXJzdXBvbGVzL0FTX1NrdXRlcnNfMVAvYXRzcGVyc3Vwb2xlc19za3V0ZXJzX0FTXzFQXy5qcGd8MjM1fDIzNXxjcm9w.jpg | | *7.Transporta izdevumi* | *-* | *-* | *300,00* |  | | *PAVISAM KOPĀ* | *12 015,00* | *6* | *19 993,25* |  |  1. *Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (ja paredzamas) - 0 EUR* |

Detalizēts apraksts āra rotaļu laukuma Rankas PII “Ābelīte” iekārtām


**Mazuļu rotaļu pilsētiņa BL1105**



|  |  |
| --- | --- |
| **Produkta informācija** | |
| Sērija | SMILE BABY |
| Nosaukums |  |
| **Kods jaunais** | **BL1105** |
| Kods vecais | BL 02 06 015 |
| Vecuma grupa | 1 – 3 |
| Lietotāju skaits | 1 – 3 |
| Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 |
| **Tehniskā informācija** | |
| Platums | 2370 mm |
| Garums | 3520 mm |
| Augstums | 2430 mm |
| Drošības zona | 30,36 m2 |
| Dr. zonas platums | 6520 mm |
| Dr. zonas garums | 5870 mm |

**Bērnu pilsētiņa Smile Kid BL 02 15 15 v2**

   **Galveno sastāvdaļu saraksts:**

Koka platformas – tornis H 1,5m 1gb, Koka platformas – tornis H 1,2m, saplākšņa divslīpņu jumts 1gb, nerūsējoša tērauda slidkalniņš H 1,5m 1gb, izliekta rāpšanās siena 1gb, metāla vertikālas kāpnes 1gb, koka kāpnes ar margām 1gb, bortes 2gb.

**Izmantotais materiāls:** līmētas koka brusas pamatkonstrukcijai, koka dēļi, metāls, ūdensizturīgs saplāksnis, plastmasas palīgelementi

Iekārtas tehniskā informācija (mm)

            Platums: 4850

            Garums: 3170


            Augstums: 3900


Visi rotaļu laukuma elementi ir sertificēti un atbilst drošības un kvalitātes standartam EN1176-11:2008

**Tematiskais rotaļu laukums Vilciens 5**







*Tematiskais laukums TMP Vilciens 5 paredzēts bērniem no 2 gadu vecuma. Rotaļāšanās laukums sastāv no trīs platformām, slīdkalniņa, kāpnītēm, slīpās uzkāpšanas sienas, tuneļa, tiltiņa, virvju tiltiņa.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vispārīgā informācija**  Sērija | Tematiskie laukumi |
| Nosaukums | Vilciens |
|  |  |
|  |  |
| Vecuma grupa | 2+ |
| Lietotāju skaits | 10 |
| Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 |
| **Tehniskā informācija** | |
| Garums | 10800 mm |
| Platums | 1590 mm |
| Augstums | 2400 mm |
| Drošības zona | 63 m2 |
| Dr. zonas garums | 14300 mm |
| Dr. zonas platums | 4395 mm |

**Funkcijas:  rotaļāšanās, kāpelēšana, slīdēšana**

**Materiāli:**Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas (100x100 mm);

elementi - mitrumizturīgais saplāksnis; slidkalniņš – nerūsējošais tērauds

vienā gabalā;

**Apdare:** koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu

divās kārtās. Metāls gruntēts, krāsots. Visas

skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu



savainošanās risku.

**Uzstādīšana**: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā.

Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.

**Atsperšūpole AS Skuters 1P**





**Apraksts**:

Iekārta paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass motocikla formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru. Bērnu atsperšūpoles kopējā platība 1,2 m2, drošības zonai paredzamā platība 7,5 m2. Iekārtas DWG failu skatīt zemāk.

**Materiāli un apdare:**

**Pamata konstrukcija:**

Īpaši noturīgs HDPE (High Density PolyEthilene) plastikāts, kam ir augsta noturība pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu)

**Atspere**- karsti cinkots, krāsots tērauds

Savienojumi: cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām

**Izmēri mm:**

L – 1000

B - 280

H – 900

Iekārtas aizņemtā platība: 1,2 m2


**Drošības zona**: 7,5 m2


Vecuma grupa: 2-7

Lietotāju skaits: 1

**Drošība**: Iekārta atbilst drošības standartam EN1176

**Vingošanas pilsētiņa VP 13 10 10**






|  |  |
| --- | --- |
| **Produkta informācija** | |
| Sērija |  |
| Nosaukums |  |
| Kods | VP 13 10 10 |
| Vecuma grupa | 3 - 7 |
| Lietotāju skaits | 1 - 2 |
| Drošības standarti | EN 1176-1, 1:2008 |
| **Tehniskā informācija** | |
| Platums | 1300 mm |
| Garums | 1008 mm |
| Augstums | 1046 mm |
| Drošības zona | 15.52 m2 |
| Dr. zonas platums | 4202 mm |
| Dr. zonas garums | 4152 mm |
| Maks. krišanas augstums | 1046 mm |

**Bērnudārzu nojume BLN 5353 1**





Nojumes paredzēts uzstādīt bērnu laukumos, lai rotaļu laikā pasargātu bērnus no lietus, vēja un citiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem.

Tās var pielāgot dažādam bērnu skaitam.